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[bookmark: _Toc239147705]SAŽETAK
Prema ovom Akcijskom planu za razdoblje od 2025. do 2027. godine, Grad Kaštela će, ovisno o udjelu financijskih sredstava drugih dionika, u razdoblju provedbe investirati minimalno 778.683,62 EUR vlastitih sredstava za provedbu predloženih mjera, pri čemu će ukupni iznos svih investicija iznositi 1.535.327,24 EUR. 
Provedbom svih planiranih mjera ostvariti će se godišnje uštede u iznosu od 662,26 MWh pri čemu će godišnje smanjenje emisija 142,73 CO2 iznositi tona. 
Tablica 1 Sumarni prikaz planiranih ušteda i investicija u sve mjere energetske učinkovitosti
	Ukupni iznos svih investicija
	2.276.068,09 EUR

	Iznos vlastitih sredstava (min)
	778.683,62 EUR

	Iznos vlastitih sredstava (max)
	1.535.327,24 EUR

	Ukupne godišnje uštede (MWh)
	662,26

	Ukupne godišnje uštede (tCO2)
	142,73
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Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), jedinice područne (regionalne) samouprave kao i veliki gradovi obvezni su izraditi i usvojiti Akcijski plan energetske učinkovitosti (dalje u tekstu: Akcijski plan). 
[bookmark: _Toc114045243][bookmark: _Ref130545460][bookmark: _Ref130545463][bookmark: _Toc143594196][bookmark: _Toc144896996][bookmark: _Toc144897038][bookmark: _Toc144897550][bookmark: _Toc144897913]Akcijski plan je ključni strateški i planski dokument kojim se definiraju mjere politike energetske učinkovitosti, a koji se donosi za trogodišnje razdoblje. Cilj plana je sustavno pregledati stanje u području potrošnje energije, identificirati prioritete i predložiti konkretne mjere koje će rezultirati mjerljivim uštedama energije, financijskim koristima i smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš. Akcijski plan kao takav započinje s analizom trenutačnog stanja u neposrednoj potrošnji energije na području koje je obuhvaćeno planom s naglaskom na javni sektor. U analizu je uključen prikaz potrošnje energije po sektorima (zgradarstvo, promet i javna rasvjeta), identifikacija ključnih potrošača i potencijala za uštede. Na temelju analize definiraju se dugoročni ciljevi (uključujući i okvirne ciljeve uštede energije), u skladu s nacionalnim ciljevima i obvezama Republike Hrvatske.
Akcijski plan, sukladno zakonskim odredbama, mora biti usklađen s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim planom, a definirane mjere moraju biti u skladu sa Strategijom energetskog razvoja RH i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske. Ovaj Akcijski plan izrađuje se nakon što su izrađeni relevantni strateški i planski nacionalni dokumenti za sljedeće desetogodišnje razdoblje, kao što su:
· Strategija energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu – na temelju opsežnih stručnih podloga prikazanih u obliku Zelene i Bijele knjige, izrađena je Strategija, provedena je procedura javnog savjetovanja te je usvojena početkom 2020. godine;
· Integrirani energetski i klimatski plan za razdoblje od 2021. do 2030. godine (NECP) – ovaj Plan izrađuje se na temelju Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime te predstavlja temeljni provedbeni dokument energetske i klimatske politike, u kojemu se definiraju mjere za postizanje ciljeva u pet dimenzija: dekarbonizacija, energetska učinkovitost, energetska sigurnost, unutarnje energetsko tržište te istraživanje, inovacije i konkurentnost. 

Propisano je kako se Akcijski plan izrađuje sukladno obrascu određenom u Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ br. 98/21) (u daljnjem tekstu „Pravilnik“), uzimajući u obzir izmjene navedene u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ br. 96/23). Prema članku 8. Pravilnika navedene su odredbe koje se odnose na izradu Akcijskog plana: 

· Akcijski plan energetske učinkovitosti sadrži prikaz planiranih mjera energetske učinkovitosti koje u trogodišnjem razdoblju planiraju provesti jedinice područne (regionalne) samouprave i veliki gradovi, a mogu ga donijeti i druge jedinice lokalne samouprave.
· Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2022. – 2024. godine, i svake tri godine nakon toga, obveznik planiranja dostavlja Nacionalnom koordinacijskom tijelu elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte energetika@mingor.hr do 1. listopada 2021. godine, odnosno svake naredne tri godine.
· Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti izrađuje se sukladno obrascu koji se nalazi u Prilogu V., dio I., i sastavni je dio ovoga Pravilnika.
· Nacionalno koordinacijsko tijelo daje prethodnu suglasnost na prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti kojim potvrđuje usklađenost prijedloga s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom i odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.
· Akcijski plan energetske učinkovitosti donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikoga grada, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeće tri godine.
· Tijekom provedbe Akcijski plan energetske učinkovitosti može se dopuniti i mijenjati, o čemu obveznik planiranja obavještava Nacionalno koordinacijsko tijelo u sklopu godišnjeg izvješća iz članka 9. ovoga Pravilnika.
· Za ocjenu očekivanih učinaka pojedinačnih mjera iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se metodologija za ocjenu ušteda energije primjenom metoda odozdo prema gore, u skladu s Prilogom III., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Akcijski plan predstavlja ključni operativni alat lokalne i regionalne energetske politike, koji omogućuje integraciju nacionalnih i europskih strateških ciljeva na lokalnoj razini, osiguravajući time usklađenost s dokumentima poput Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP), Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu te europskih direktiva o energetskoj učinkovitosti i dekarbonizaciji. Za rezultat Akcijski plan omogućuje sustavno planiranje te provedbu konkretnih mjera usmjerenih na povećanje učinkovitosti korištenja energije u svim sektorima potrošnje – od zgradarstva i prometa, do javne rasvjete.
[bookmark: _Toc239147722]Tablica 1.1 Opće informacije o obvezniku planiranja
	NAZIV
	Grad Kaštela 

	ADRESA
	Braće Radić 1, 21 212 Kaštel Sućurac

	OIB
	08727843572

	KONTAKT OSOBA
	Mili Jerčić (mili.jercic@kastela.hr)

	

	
	OD
	DO

	RAZDOBLJE ZA KOJE SE DONOSI AKCIJSKI PLAN
	2025
	2027




[bookmark: _Toc239147709]Grad Kaštela – osnovni pregled
Grad Kaštela predstavlja urbano središte smješteno na obali Kaštelanskog zaljeva i padinama planine Kozjak, a nalazi se u blizini Splita, Trogira i Solina. Grad se prostire na površini od 57,6 km² te broji 37.794 stanovnika. Karakterističnu strukturu grada čini sedam povijesnih naselja razvijenih oko istoimenih srednjovjekovnih utvrda: Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i Kaštel Štafilić.
Za Kaštela se kaže da su kolijevka hrvatske državnosti o čemu svjedoči Trpimirova darovnica koja datira iz daleke 852. godine kada je knez Trpimir darovavši crkvicu Svetog Jurja u Putalju splitskoj nadbiskupiji, u pisanoj darovnici izdanoj u Bijaćima po prvi put napisao: „knez Hrvata milošću Božjom“, odnosno u originalu: „dux Croatorum iuvatus munere divino”. U spomen na taj događaj Kaštela svoj Dan grada slave 4. ožujka.
Na cijelom prostoru grada vidljivi su materijalni tragovi koji svjedoče o bogatoj povijesti i dugogodišnjem strateškom značaju ovog kraja. Među najvažnijim kulturnim atrakcijama ističu se bogata arheološka nalazišta te očuvane stare kule i dvorci, koji čine osnovu za razvoj kulturnog turizma. Uz povijesnu baštinu, Kaštela se ističu i jedinstvenim prirodnim vrijednostima. Poseban status ima maslina stara 1500 godina koja, privlači brojne ljubitelje prirode i stručnu javnost.
Zahvaljujući obalnoj liniji dužine 14 kilometara, od kojih pet kilometara otpada na uređene plaže, te zaštićenom akvatoriju Kaštelanskog zaljeva, grad nudi idealne uvjete za odmor, rekreaciju i bijeg od urbanog života. Zbog povoljnih maritimnih obilježja, Kaštela su ujedno postala i iznimno popularno odredište u sektoru nautičkog turizma. Dolazak posjetitelja i cjelokupan turistički razvoj dodatno su olakšani izvrsnom cestovnom infrastrukturom te neposrednom blizinom međunarodne zračne luke.
Osim turističkog sektora, ključni stupovi lokalnog gospodarstva povijesno su vezani uz poljoprivredu, s posebnim naglaskom na maslinarstvo i vinogradarstvo. Grad je globalno prepoznatljiv po proizvodnji autohtonog crnog vina Crljenak kaštelanski, što Grad Kaštela pozicionira na mapu važnih enoloških lokaliteta.
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[bookmark: _Toc239147742]Slika 1.1 Grad Kaštela
[bookmark: _Toc239147710] ANALIZA POTOŠNJE  ENERGIJE U SEKTORU ZGRADARSTVA        
Analiza potrošnje energije u sektoru zgradarstva odnosi se prvenstveno na stvarnu potrošnju javnih zgrada u vlasništvu Grad Kaštela ili koje Grada Kaštela koristi kao matični korisnik. Kao podloge za izradu ovih analiza korišteni su podaci koji su uneseni u ISGE sustavu (Informacijski sustav za gospodarenje energijom). Podaci iz ISGE sustava sadrže sve potrebne informacije o zgradama poput naziva korisnika, korisne površine zgrade, podatke o potrošnji energenata za grijanje i potrošnji električne energije (kroz godine). S obzirom na to da u sustavu ISGE ne postoje evidentirani podaci o potrošnji loživog ulja, analiza se u prvom dijelu poglavlja bazira na potrošnji električne energije, dok je u drugom dijelu opisana potrošnja loživog ulja prema podacima Naručitelja. U svrhu izrade studije, detaljno su obrađeni podaci prikupljeni u trogodišnjem razdoblju, točnije od 2022. do 2024. godine. 
[bookmark: _Toc239147711]Potrošnja električne energije prema ISGE podacima
Ukupna potrošnja električne energije u sektoru zgradarstva u predmetnim razdobljima iznosila je:
· u 2022. godini 360.890,38 kWh; 
· u 2023. godini 327.081,66 kWh; 
· u 2024. godini 336.985,51 kWh. 


[bookmark: _Toc239147743]Slika 2.1 Potrošnja električne energije u sektoru zgradarstva za Grad Kaštela za predmetna razdoblja
U nastavku je dana analiza potrošnje električne energije, kao i grijana površina objekta i specifična prosječna potrošnja električne energije svakog objekta iz naslovne domene u promatranom razdoblju od 2022. do 2024. godine.
[bookmark: _Toc239147723]Tablica 2.1 Potrošnja električne energije u sektoru zgradarstva u razdoblju od 2022. do 2024. godine
	Naziv objekta
	Grijana površina
	Potrošnja električne energije [kWh]
	Specifična prosječna potrošnja električne energije

	
	[m2]
	2022.
	2023.
	2024.
	[kWh/m2]

	DGU - Ispostava Kaštel Sućurac
	 -   
	 7.530,00 
	 6.611,00 
	 7.144,00 
	 - 

	DV Maginja
	 201,00 
	 9.013,00 
	 8.069,00 
	 7.248,00 
	 40,35 

	DV Maslina 2
	 47,25 
	20.997,00
	21.879,00
	20.512,00
	447,18

	DV Murtilica
	 132,00 
	 9.375,14 
	 12.038,33 
	 12.422,51 
	 85,44 

	DV Neven
	 447,00 
	 11.233,57 
	 12.621,00 
	 13.146,00 
	 27,59 

	DV Smokvica
	 163,50 
	 8.118,00 
	 6.677,00 
	 9.046,00 
	 48,61 

	DV Tamaris
	 336,00 
	 20.925,00 
	 19.132,00 
	 17.705,00 
	 57,30 

	DV Tratinčica
	 447,00 
	 10.418,00 
	 9.636,00 
	 9.472,00 
	 22,02 

	DV Trešnjica
	 447,00 
	 11.957,00 
	 12.007,00 
	 30.164,00 
	 40,36 

	DV Žižula
	 387,00 
	 20.680,00 
	 19.591,00 
	 17.323,00 
	 49,61 

	GK Kaštel Gomilica
	 100,00 
	 10.494,00 
	 11.133,00 
	 7.865,00 
	 98,31 

	GK Kaštel Lukšić
	 110,00 
	 4.868,00 
	 6.071,00 
	 5.990,00 
	 51,30 

	GK Kaštel Novi
	 40,00 
	 8.685,00 
	 6.539,00 
	 5.973,00 
	 176,64 

	GK Kaštel Stari
	 80,00 
	 6.534,00 
	 7.478,00 
	 8.178,00 
	 92,46 

	GK Kaštel Sućurac
	 93,80 
	 16.456,00 
	 17.033,00 
	 15.529,00 
	 174,19 

	Hrvatsko glazbeno društvo Biranj
	 272,30 
	 741,00 
	 1.000,00 
	 901,00 
	 3,23 

	Javna ustanova Športski objekti Kaštela
	 1.990,00 
	 43.753,00 
	 22.753,00 
	 22.696,00 
	 14,94 

	Kino dvorana Sv Juraj
	 684,24 
	 9.584,00 
	 11.504,00 
	 11.294,00 
	 15,78 

	Muzej grada Kaštela
	 454,00 
	 16.306,00 
	 16.652,00 
	 15.765,00 
	 35,77 

	Muzej grada Kaštela - novi prostor
	 -   
	 1.621,00 
	 1.226,00 
	 1.342,00 
	 - 

	Turistička zajednica
	 88,00 
	 134,67 
	 1.914,33 
	 2.102,00 
	 15,72 

	Zgrada Gradske uprave
	 3.100,00 
	 111.467,00 
	 95.517,00 
	 95.168,00 
	 32,49 

	UKUPNO
	9.620,09
	360.890,38
	327.081,66
	336.985,51
	1.529,29




[bookmark: _Toc239147744]Slika 2.2 Prikaz specifične potrošnje električne energije u sektoru zgradarstva

Sukladno analiziranim podacima, najveći potrošači ovog sektora su slijedeći objekti: DV Maslina 2 sa specifičnom prosječnom potrošnjom električne energije od 447,18 kWh/m2, GK Kaštel Sućurac sa specifičnom prosječnom potrošnjom električne energije od 174,19 kWh/m2 i GK Kaštel Novi sa specifičnom prosječnom potrošnjom električne energije od 176,64 kWh/m2.
U sljedećoj tablici i na grafičkom prikazu dana je potrošnja električne energije prema skupinama objekata (zgrade su klasificirane prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju, „Narodne novine“ br. 88/17, 90/20, 1/21, 45/21 i 40/25), odnosno u ovom slučaju identificirane su sljedeće skupine objekata: 
· Zgrade za obrazovanje – 9 objekata
· Uredske zgrade – 2 objekta
· Sportske dvorane – 1 objekt 
· Ostale nestambene zgrade – 10 objekata 
Sukladno dolje navedenom grafičkom prikazu i tablici jasno je kako je najveća potrošnja električne energije u skupini Zgrade za obrazovanje s otprilike 37 % ukupne prosječne potrošnje električne energije, dok je najmanja potrošnja električne energije zabilježena u  skupini Sportske dvorane s udjelom od 8,7 % ukupne prosječne potrošnje električne energije. 
[bookmark: _Toc239147724]Tablica 2.2 Potrošnja električne energije po skupinama objekata
	Skupina objekata
	Ukupna površina  [m2]
	Ukupna prosječna potrošnja električne energije  [kWh]
	Specifična prosječna potrošnja električne energije [kWh/m2]

	Zgrade za obrazovanje
	 2.607,75 
	 127.135,18 
	 48,75 

	Uredske zgrade
	 3.100,00 
	 107.812,33 
	 34,78 

	Sportske dvorane
	 1.990,00 
	 29.734,00 
	 14,94 

	Ostale nestambene zgrade
	 1.922,34 
	 76.971,00 
	 40,04 



[image: ]
[bookmark: _Toc239147745]Slika 2.3 Prikaz ukupne prosječne potrošnje električne energije prema skupinama objekata 
[bookmark: _Toc239147712]Potrošnja loživog ulja prema podacima Naručitelja
Ukupna potrošnja loživog ulja u sektoru zgradarstva tijekom 2024. godine iznosila je 108.780,93 kWh. Detaljan pregled objekata u kojima je tijekom promatranog razdoblja evidentirana potrošnja loživog ulja, zajedno s pripadajućim podacima o potrošnji, prikazan je u tablici u nastavku.
[bookmark: _Toc239147725]Tablica 2.3 Potrošnja loživog ulja u sektoru zgradarstva
	Naziv objekta
	Grijana površina
	Potrošnja loživog ulja [kWh]
	Specifična potrošnja loživog ulja

	
	[m2]
	2024.
	[kWh/m2]

	DV Trešnjica
	447,00
	42.199,50
	 94,41   

	DV Tratinčica
	447,00
	35.635,13
	 79,72   

	DV Neven 
	447,00
	30.946,30
	 69,23   

	UKUPNO
	1.341,00
	108.780,93
	81,12


Polazeći od podataka iz tablice iznad možemo zaključiti kako je najveća specifična potrošnja energije zabilježena u objektu DV Trešnjica sa specifičnom potrošnjom energije u iznosu od 94,41 kWh/m2, dok je najmanja specifična potrošnja energije zabilježena kod objekta  DV Neven u iznosu od 69,23 kWh/m2. 
[bookmark: _Toc239147713]ANALIZA POTROŠNJE ENERGIJE U SEKTORU JAVNE RASVJETE            
Potrošnja energije u sektoru javne rasvjete predstavlja jedan od značajnih segmenata ukupne potrošnje električne energije u Gradu Kaštela. Sustavi javne rasvjete imaju važnu ulogu u osiguravanju prometne sigurnosti, sigurnosti pješaka te kvaliteti života stanovništva a pogotovo tijekom noćnih sati. Količina utrošene električne energije ovisi o broju rasvjetnih tijela, njihovoj instaliranoj snazi, vremenu rada tijekom godine te primijenjenoj tehnologiji rasvjete. Procijenjeno je kako je na administrativnom području Grada Kaštela postavljeno nešto manje od 7.000 rasvjetnih tijela. Struktura rasvjetnih tijela dana je niže u tablici. Stariji sustavi, koji koriste živine ili natrijeve svjetiljke, u pravilu troše više energije i zahtijevaju češće održavanje u usporedbi sa suvremenim LED sustavima. Uvođenjem energetski učinkovitih LED svjetiljki te sustava za upravljanje i regulaciju rasvjete moguće je ostvariti značajne uštede električne energije uz poboljšanje kvalitete osvjetljenja. Osim smanjenja troškova električne energije, modernizacija javne rasvjete doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Zbog toga analiza potrošnje energije predstavlja važan dio planiranja, upravljanja i razvoja sustava javne rasvjete.
[bookmark: _Toc239147726]Tablica 3.1 Procijenjena struktura rasvjetnih tijela
	Vrsta rasvjetnih tijela 
	Broj rasvjetnih tijela 

	Visokotlačna natrijeva rasvjetna tijela 
	3600*

	Živina rasvjetna tijela
	600*

	LED
	2100

	Ostala rasvjetna tijela 
	<700*


                                             *Procjena
U nastavku je dan pregled postojećeg stanja sustava javne rasvjete Grada Kaštela, te je provedena analiza temeljem podataka prikupljenih iz ISGE sustava. 
U tablici 3.2 dan je prikaz potrošnje električne energije u trogodišnjem razdoblju od 2022. do 2024. godine.
[bookmark: _Toc239147727]Tablica 3.2 Sumarni prikaz potrošnje električke energije u sektoru javne rasvjete
	Godina
	Potrošnja električne energije [kWh]
	Trošak [€ + PDV]
	Emisije [tCO2]

	2022.
	1.932.540,00
	377.908,7
	453,7

	2023.
	1.905.074,82
	322.378,1
	447,3

	2024.
	1.750.875,00
	275.578,7
	411,1




Analizom podataka o potrošnji električne energije javne rasvjete u razdoblju od 2022. do 2024. godine vidljiv je pozitivan trend smanjenja potrošnje energije, troškova i emisija ugljikova dioksida. Potrošnja električne energije smanjena je s 1.932.540 kWh u 2022. godini na 1.750.875 kWh u 2024. godini, što predstavlja smanjenje od 9,4 %. Istovremeno su troškovi električne energije smanjeni s 377.908,7 € na 275.578,7 €, odnosno za oko 27 %, pri čemu je za pretpostaviti kako je na smanjenje utjecalo ne samo manje utrošene energije, već i promjene cijene električne energije. Emisije ugljikova dioksida također su smanjene s 453,7 tCO₂ na 411,1 tCO₂, što predstavlja smanjenje od oko 9,4 %. 
Dobiveni rezultati ukazuju na povećanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, što je izravna posljedica modernizacije rasvjete, odnosno zamjene dotrajalih svjetiljki energetski učinkovitijim LED svjetiljkama te učinkovitijeg upravljanja sustavom. Nastavkom provedbi mjera energetske učinkovitosti dodatno će se smanjiti potrošnja električne energije, operativni troškovi i negativan utjecaj javne rasvjete na okoliš na području Grada Kaštela. 
[bookmark: _Toc239147714][bookmark: _Toc143594197][bookmark: _Toc144896997][bookmark: _Toc144897039][bookmark: _Toc144897551][bookmark: _Toc144897914]ANALIZA POTROŠNJE ENERGIJE U SEKTORU PROMETA     
Sektor prometa predstavlja jedan od najvećih potrošača energije te je jedan od najznačajnijih izvora emisija stakleničkih plinova općenito. Potrošnja energije u prometu obuhvaća energiju utrošenu u cestovnom, željezničkom, pomorskom i zračnom prometu, pri čemu cestovni promet ima najveći udio u ukupnoj potrošnji i zbog toga je cestovni promet izdvojen kao predmet ove analize, dok ostali oblici prometa nisu uključeni u daljnju analizu. Količina potrošene energije ovisi o broju vozila, intenzitetu prometa, prijeđenim udaljenostima, vrsti pogonskog goriva te energetskoj učinkovitosti vozila. Tradicionalna vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem najvećim dijelom koriste fosilna goriva, dok se razvojem električnih i hibridnih vozila te primjenom alternativnih goriva i unapređenjem javnog prijevoza nastoji smanjiti potrošnja energije i negativan utjecaj prometa na okoliš. Istovremeno, učinkovito planiranje prometne infrastrukture i poticanje održivih oblika mobilnosti, poput biciklizma i pješačenja, doprinose racionalnijem korištenju energije. 
[bookmark: _Toc239147715]Analiza potrošnje energije u cestovnom prometu za vozni park Grada Kaštela 
U nastavku je analizirana potrošnja energenata u cestovnom prometu za Grad Kaštela temeljem službenih automobila u vlasništvu Grada. 
Vozni park Grada obuhvaća ukupno 28 službenih vozila, od čega 11 vozila koristi Gradska uprava, dok se preostalih 17 vozila koristi za tehničke i operativne potrebe. Analizom starosti voznog parka uočeno je kako je prosječna starost vozila u vlasništvu Gradske uprave 6,9 godina, pri čemu je pet vozila starije od navedenog prosjeka. S druge strane, vozila koja se koriste u okviru tehničkih i operativnih potreba imaju znatno višu prosječnu starost odnosno 9,5 godina, pri čemu je osam vozila starije od prosječne starosti unutar te kategorije. Sva vozila kao pogonsko gorivo koriste isključivo benzin ili dizelsko gorivo, odnosno pripadaju konvencionalnim vozilima s motorima s unutarnjim izgaranjem. 
Ovakva struktura voznog parka ukazuje na značajan potencijal za njegovu postupnu modernizaciju kroz uvođenje energetski učinkovitijih i ekološki prihvatljivijih vozila, poput hibridnih ili potpuno električnih vozila. Posebnu pozornost pritom treba usmjeriti na postupnu zamjenu vozila natprosječne starosti, odnosno onih koja su zbog svoje starosti i intenziteta korištenja manje energetski učinkovita te imaju veće troškove održavanja i ostvaruju više emisija štetnih plinova. Obnova voznog parka prvenstveno zamjenom najstarijih vozila doprinijet će smanjenju potrošnje goriva, operativnih troškova i emisija stakleničkih plinova, uz istovremeno povećanje pouzdanosti i sigurnosti vozila.


[bookmark: _Toc239147728]Tablica 4.1 Broj ukupno registriranih vozila u vlasništvu Grada Kaštela prema kategoriji vozila
	Kategorija vozila
	BENZIN
	UNP
	SPP
	DIZEL
	EE
	HIBRIDI
	UKUPNO

	M1
	7
	-
	-
	7
	-
	-
	14

	N1
	-
	-
	-
	11
	-
	-
	11

	N2
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	N3
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	2

	UKUPNO
	7
	-
	-
	21
	-
	-
	28



Struktura potrošnje energije voznog parka prikazana u tablici ispod potvrđuje dominantnu potrošnju dizelskog goriva. Ukupna godišnja potrošnja energije iznosi 914.971,7 kWh, odnosno 3.293,9 GJ, pri čemu se najveći udio odnosi na dizelsko gorivo s potrošnjom od 869.811,2 kWh (3.131,3 GJ), što čini približno 95 % ukupne potrošnje energije. Potrošnja benzina znatno je manja te iznosi 45.160,5 kWh (162,6 GJ), odnosno oko 5 % ukupne potrošnje. Takva raspodjela potrošnje energije u skladu je sa strukturom postojećeg voznog parka, koji se pretežito sastoji od vozila s pogonom na dizelsko gorivo kroz sve kategorije vozila, dok se vozila s pogonom na benzin nalaze isključivo u M1 kategoriji (manja gradska vozila). 
[bookmark: _Toc239147729]Tablica 4.2 Potrošnja u sektoru cestovnog prometa za vozila u vlasništvu Grada Kaštela
	VRSTA GORIVA
	kWh
	GJ

	Benzin
	45.160,5
	162,6

	Dizel 
	869.811,2
	3.131,3

	Ukupno
	914.971,7
	3.293,9



 
[bookmark: _Toc239147716]PLANIRANE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI   
Prema Pravilniku o  sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ br. 98/21 i 30/22) potrebno je navesti sve planirane mjere za unaprjeđenje energetske učinkovitosti i prikazati ih pojedinačno u zasebnoj tablici. Za svaku mjeru je potrebno navesti kategoriju provedbe, odnosno moguće je navesti jednu od niže navedenih:
[bookmark: _Toc239147730]Tablica 5.1 Kategorija provedbe mjere 
	[bookmark: _Hlk202961657]Kategorija provedbe mjere
	Opis kategorije

	Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno
	Primjer takvih mjera je zamjena uredskih aparata energetski učinkovitim, zamjena voznog parka, obnova zgrada kojima se koristi obveznik planiranja i/ili društva nad kojima ima upravljačka prava, trening eko vožnje za zaposlene kod obveznika planiranja i slično. Smatra se da mjere obveznik planiranja provodi samostalno i ako su sufinancirane iz nekog drugog izvora, a u planu se navodi planirani iznos vlastitih sredstava i planirani izvor sufinanciranja. Iznos vlastitih sredstava se dokazuje i planom proračuna obveznika planiranja za godinu koja je obuhvaćena planom.

	Mjere koje obveznik planiranja sufinancira
	Odnosi se na mjere koje provode subjekti nad kojima obveznik planiranja nema upravljačka prava. Primjeri su programi sufinanciranja mjera kod građana ili poduzetnika, a takve mjere uključuju i one mjere u kojima se uz sufinanciranje obveznika planiranja koriste i sredstva iz drugih izvora, poput sredstava FZOEU ili iz EU fondova.

	Mjere koje obveznik planiranja ugovara
	Odnosi se na mjere u kojima obveznik planiranja ima ovlasti ugovoriti provedbu mjera, ali ne snosi rizike provedbe takvih mjera i ne financira ih svojim sredstvima. Primjer je provedba energetske obnove zgrada obveznika planiranja kao energetske usluge i provedba projekata javno-privatnog partnerstva.

	Mjere koje obveznik planiranja provodi
	odnosi se na mjere u kojima obveznik planiranja sudjeluje i/ili odlučuje u provedbi, ali ih ne financira/sufinancira vlastitim sredstvima i ne snosi rizike vezane uz provedbu. Primjer takve mjere je provedba info kampanje koja je potpuno financirana iz drugog izvora, ali je za provedbu zadužen obveznik planiranja i/ili društva nad kojima obveznik planiranja ima upravljačka prava. Ako se rad na provedbi takve mjere ne financira iz vanjskog izvora, smatra se da ih obveznik planiranja sufinancira iznosom vrijednosti utrošenog rada zaposlenih, te ne spadaju u ovu kategoriju.

	Mjere sa posrednim učinkom na obveznika planiranja
	Odnosi se na mjere u kojima obveznik planiranja stvara preduvjete za provedbu drugih mjera koje provodi samostalno. Primjer je priprema kriterija energetske učinkovitosti u javnoj nabavi, ili studije i analize potencijala za povećanje energetske učinkovitosti. Pri planiranju ovih mjera procjenjuju se troškovi koji proizlaze iz stvarnih troškova obveznika planiranja i troška rada zaposlenih, ali ne procjenjuju se uštede, s obzirom da će uštede biti utvrđene kada se pojedine mjere budu provodile.



U sljedećim poglavljima planirane mjere energetske učinkovitosti predstavljene su u tablicama s detaljnim opisom mjere i ostalim podacima kako je propisano Pravilnikom, a mjere su podijeljene prema sektorima:
· Mjere energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva
· Mjere energetske učinkovitost u sektoru prometa
· Mjere energetske učinkovitosti u sektoru javne rasvjete
· Informacijske mjere 
Faza mjere označava razinu izvršenosti kao što je npr.:
· Izrađen energetski certifikat,
· Izrađena projektna dokumentacija,
· Projektna dokumentacija u izradi,
· Projektna dokumentacija u planu,
· I drugo…















[bookmark: _Toc239147717]Mjere energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva 
U ovom poglavlju predstavljene su mjere usmjerene na unaprjeđenje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva, koje obveznik planiranja samostalno provodi. Sektor zgradarstva jedan je od ključnih područja za ostvarivanje ciljeva energetske učinkovitosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova, s obzirom na značajan udio potrošnje energije u javnim i poslovnim zgradama. Predložene mjere usmjerene su na obnovu i modernizaciju postojećeg fonda zgrada te unaprjeđenje sustava tehničke opreme i upravljanja energijom. Za svaku pojedinu mjeru prikazani su procijenjeni godišnji učinci u pogledu uštede energije i smanjenja emisija CO₂, procijenjena vrijednost potrebnih ulaganja, planirani model financiranja, predviđeni rokovi provedbe te način praćenja i vrednovanja njezine provedbe.
[bookmark: _Toc239147731]Tablica 5.2 Mjera 1 – Integralna obnova gradske knjižnice Kaštel Sućurac 
	R. br. Mjere
	1
	Naziv mjere
	Integralna obnova gradske knjižnice Kaštel Sućurac 

	Kategorija provedbe
	Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno 

	Kategorija mjere 
	11. Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21)

	Opis mjere
	Za objekt gradske knjižnice Kaštel Sućurac predviđena je provedba integralne energetske obnove s ciljem povećanja energetske učinkovitosti zgrade, smanjenja potrošnje energije te unaprjeđenja uvjeta boravka korisnika i zaposlenika. Integralna obnova obuhvatit će poboljšanje toplinskih svojstava vanjske ovojnice zgrade povećanjem toplinske izolacije vanjskih zidova, krova i drugih građevinskih elemenata, ovisno o projektnoj dokumentaciji, kao i zamjenu postojeće vanjske stolarije novom energetski učinkovitom stolarijom boljih toplinsko-izolacijskih karakteristika.
Provedbom navedenih mjera očekuje se smanjenje toplinskih gubitaka kroz ovojnicu zgrade, smanjenje potrebne energije za grijanje i hlađenje te posljedično smanjenje troškova za energiju i emisija stakleničkih plinova. 

	Faza mjere
	U planu

	Iznos godišnje uštede
	MWh
	2,02
	tCO₂
	0,32

	Životni vijek mjere (godina)
	25 godina

	Očekivani iznos investicije (EUR)
	31.123,78

	Planirani iznos vlastitog ulaganja
	Min
	6.224,76
	Maks
	12.449,51

	Udio vlastitih sredstava u investiciji
	Min
	20,00%
	Maks
	40,00%

	Izvor sufinanciranja
	Proračun Grada Kaštela, sufinanciranje europskim ili
nacionalnim fondovima

	Rokovi provedbe
	3 godine

	Način praćenja
	Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda




[bookmark: _Toc239147732]Tablica 5.3 Mjera 2 – Primjena obnovljivih izvora energije ugradnjom fotonaponskih elektrana na zgrade Grada Kaštela
	R. br. Mjere
	2
	Naziv mjere
	Primjena obnovljivih izvora energije ugradnjom fotonaponskih elektrana na zgrade Grada Kaštela

	Kategorija provedbe
	Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno 

	Kategorija mjere 
	15. Fotonaponski sunčevi moduli iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21)

	Opis mjere
	Mjera obuhvaća primjenu obnovljivih izvora energije ugradnjom fotonaponskih elektrana na zgrade u vlasništvu i nadležnosti Grada Kaštela s ciljem povećanja udjela energije proizvedene iz obnovljivih izvora, smanjenja potrošnje električne energije iz mreže te smanjenja emisija stakleničkih plinova. U okviru mjere planira se ugradnja tri fotonaponske elektrane ukupne instalirane snage 85 kW, koje će proizvoditi električnu energiju za vlastite potrebe objekata na kojima će biti postavljene. Provedbom mjere očekuje se smanjenje troškova za električnu energiju, povećanje energetske samodostatnosti zgrada te doprinos ostvarenju ciljeva energetske učinkovitosti i dekarbonizacije Grada Kaštela. 

	Faza mjere
	U planu

	Iznos godišnje uštede
	MWh
	160,65
	tCO₂
	25,54

	Životni vijek mjere (godina)
	25 godina

	Očekivani iznos investicije (EUR)
	102.000,00

	Planirani iznos vlastitog ulaganja
	Min
	20.400,00
	Maks
	40.800,00

	Udio vlastitih sredstava u investiciji
	Min
	20,00%
	Maks
	40,00%

	Izvor sufinanciranja
	Proračun Grada Kaštela, sufinanciranje europskim ili
nacionalnim fondovima

	Rokovi provedbe
	3 godine

	Način praćenja
	Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda



[bookmark: _Toc239147733]Tablica 5.4 Mjera 3 – Energetska obnova kina Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu 
	R. br. Mjere
	3
	Naziv mjere
	Energetska obnova kina Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu

	Kategorija provedbe
	Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno 

	Kategorija mjere 
	15. Obnova toplinske izolacije pojedinih dijelova ovojnice zgrada  iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21)

	Opis mjere
	Energetska obnova obuhvatit će rekonstrukciju vanjske ovojnice zgrade, uključujući toplinsku izolaciju svih vanjskih zidova iznad razine terena, ravnih krovova te unutarnjih zidova koji graniče s negrijanim prostorima. Za toplinsku zaštitu fasade primijenit će se ETICS sustav s pločama kamene mineralne vune odgovarajućih debljina, dok će se unutarnji zidovi izolirati slojem kamene mineralne vune zaštićenim gips-kartonskim pločama. Ravni krovovi toplinski će se izolirati pločama kamene mineralne vune, uz izvedbu hidroizolacijskog sloja TPO membranom, a na prohodnim terasama postavit će se završni sloj kulir ploča na plastičnim podmetačima. U sklopu obnove zamijenit će se i sva postojeća vanjska stolarija novim prozorima s IZO dvostrukim ostakljenjem, niskoemisijskim (low-e) premazom i ispunom inertnim plinom, čime će se osigurati visoka toplinska učinkovitost i smanjeni toplinski gubici.

	Faza mjere
	U planu

	Iznos godišnje uštede
	MWh
	81,46
	tCO₂
	24,18

	Životni vijek mjere (godina)
	25 godina

	Očekivani iznos investicije (EUR)
	201.444,31

	Planirani iznos vlastitog ulaganja
	Min
	40.288,86
	Maks
	80.577,72

	Udio vlastitih sredstava u investiciji
	Min
	20,00%
	Maks
	40,00%

	Izvor sufinanciranja
	Proračun Grada Kaštela, sufinanciranje europskim ili
nacionalnim fondovima

	Rokovi provedbe
	3 godine

	Način praćenja
	Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda



[bookmark: _Toc239147734]Tablica 5.5 Mjera 4 – Integralna obnova javnih zgrada koje kao energent koriste loživo ulje  
	R. br. Mjere
	4
	Naziv mjere
	Integralna obnova javnih zgrada koje kao energent koriste loživo ulje  

	Kategorija provedbe
	Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno 

	Kategorija mjere 
	11. Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21)

	Opis mjere
	Integralna obnova zgrada odnosi se na projekte u kojima istodobno dolazi do poboljšanja ovojnice zgrade i sustava grijanja.
Jedinična ušteda energije u neposrednoj potrošnji izračunava se kao razlika omjera specifičnih toplinskih potreba građevina i učinkovitosti sustava grijanja ‘prije’ i ‘poslije’ provedbe mjere EnU. Situacija ‘prije’ zadana je parametrima svake zgrade ili se mogu koristiti referentne vrijednosti u ovisnosti o razdoblju izgradnje zgrade i zahtjevima tadašnje regulative. Ukupne godišnje uštede energije u neposrednoj potrošnji za neku zgradu određuju se množenjem jediničnih ušteda energije s površinom zgrade.
Planirana je integralna obnova objekata dječjeg vrtića Trešnjica, Neven i Tratinčica jer kao energent koriste loživo ulje koje je ekološki neprihvatljivo. U planu je obnova koja uključuje poboljšanje toplinske izolacije vanjske ovojnice, ugradnju dizalica topline zrak-voda kao i rekonstrukcija sustava PTV-a.

	Faza mjere
	U planu

	Iznos godišnje uštede
	MWh
	103,53
	tCO₂
	31,78

	Životni vijek mjere (godina)
	25 godina

	Očekivani iznos investicije (EUR)
	900.000,00

	Planirani iznos vlastitog ulaganja
	Min
	180.000,00
	Maks
	360.000,00

	Udio vlastitih sredstava u investiciji
	Min
	20,00%
	Maks
	40,00%

	Izvor sufinanciranja
	Proračun Grada Kaštela, sufinanciranje europskim ili
nacionalnim fondovima

	Rokovi provedbe
	3 godine

	Način praćenja
	Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda
























[bookmark: _Toc239147718]Mjere energetske učinkovitosti u sektoru prometa 
U sektoru prometa planirana je provedba mjera usmjerenih na povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje negativnih utjecaja prometa na okoliš. Poseban naglasak stavljen je na postupnu zamjenu dotrajalih vozila s pogonom na fosilna goriva vozilima na električni i/ili hibridni pogon, čime se doprinosi smanjenju potrošnje energije, emisija stakleničkih plinova te drugih onečišćujućih tvari koje nastaju izgaranjem konvencionalnih goriva. Implementacijom mjere očekuje se povećanje udjela vozila s nultim ili vrlo niskim emisijama te usklađivanje s nacionalnim i europskim ciljevima dekarbonizacije prometnog sektora. Osim okolišnih prednosti, uvođenjem električnih vozila pridonosi se smanjenju operativnih troškova povezanih s potrošnjom goriva i održavanjem vozila.
Za mjeru u nastavku prikazani su procijenjeni godišnji potencijali uštede energije i smanjenja emisija CO₂, procijenjena vrijednost ulaganja, planirani model financiranja, predviđeni rokovi provedbe te način praćenja ostvarenja planiranih učinaka.
U okviru obnove voznog parka u vlasništvu Grad Kaštela, planirana je zamjena vozila koja koriste benzinski i dizelski pogon te su po starosti iznad prosjeka voznog parka grada i pripadaju M1 ili N1 kategoriji vozila s novim električnim vozilima s nultom emisijom. Analizom je identificirano kako je ukupno 11 vozila prikladno za zamjenu, 5 vozila od strane Gradske uprave (M1 kategorija), te 6 vozila za tehničke i operativne potrebe (4 vozila N1 kategorije i 2 vozila M1 kategorije). Od ukupno 11 vozila 8 vozila ima pogon na dizelsko gorivo, dok preostala 3 vozila koriste benzin kao pogonsko gorivo.  
[bookmark: _Toc239147735]Tablica 5.6 Mjera 5 – Modernizacija voznog parka Grada Kaštela 
	R. br. Mjere
	5
	Naziv mjere
	Modernizacija voznog parka Grada Kaštela

	Kategorija provedbe
	Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno 

	Kategorija mjere 
	Mjere u prometu – 28. Zamjena postojećih i kupovina novih, učinkovitijih vozila iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21)

	Opis mjere
	Mjerom se predviđa postupna zamjena ukupno 11 službenih vozila koja koriste fosilna goriva novim vozilima na električni pogon. Planirana je zamjena 3 vozila s benzinskim motorom te 8 vozila s dizelskim motorom, čime će se postupno modernizirati službeni vozni park Grada Kaštela.
Provedbom ove mjere očekuje se smanjenje potrošnje energije iz fosilnih izvora, povećanje energetske učinkovitosti voznog parka te smanjenje troškova korištenja i održavanja vozila, uključujući troškove goriva, redovitog održavanja i registracije. Istovremeno će se ostvariti smanjenje emisija ugljikova dioksida (CO₂) i drugih onečišćujućih tvari koje nastaju korištenjem vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Uvođenjem električnih vozila povećat će se udio vozila s nultim emisijama u službenom voznom parku Grada Kaštela, čime se doprinosi ostvarenju ciljeva dekarbonizacije prometnog sektora te promicanju održive mobilnosti i odgovornog upravljanja javnim resursima. Provedba ove mjere ujedno predstavlja primjer dobre prakse koji može potaknuti građane, gospodarske subjekte i druge javne institucije na primjenu ekološki prihvatljivijih oblika prijevoza.

	Faza mjere
	Predviđena mjera

	Iznos godišnje uštede
	MWh
	91,28
	tCO₂
	25,63

	Životni vijek mjere (godina)
	8 godina

	Očekivani iznos investicije (EUR)
	405.000,00			

	Planirani iznos vlastitog ulaganja
	Min
	222.750,00
	Maks
	405.000,00

	Udio vlastitih sredstava u investiciji
	Min
	55,00%
	Maks
	100,00%

	Izvor sufinanciranja
	Proračun Grada Kaštela, sufinanciranje nacionalnim ili europskim fondovima

	Rokovi provedbe
	3 godine

	Način praćenja
	Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda



Povećanje učinkovitosti potrošnje goriva jedan je od važnih ciljeva održivog prometa. Otpor kotrljanja guma odgovoran je za 20–30 % potrošnje goriva, pa njegovo smanjenje doprinosi manjoj potrošnji i nižim emisijama stakleničkih plinova. Osim toga, bolje prianjanje na mokroj podlozi povećava sigurnost u prometu, dok niža razina buke kotrljanja smanjuje negativan utjecaj prometa na zdravlje ljudi. Gume učinkovite potrošnje goriva isplative su jer uštede goriva i više nego nadoknađuju povećanje kupovne cijene guma koja proizlazi iz većih troškova proizvodnje. Potrebno je poticati nabavu guma s nižim otporom kotrljanja kako bi se smanjila potrošnja goriva te omogućilo izračunavanje i službena verifikacija ostvarenih energetskih ušteda i smanjenja emisija CO₂. 
Mjera obuhvaća zamjenu guma na lakim dostavnim vozilima (gume klase C2). Analizom voznog parka utvrđeno je da je provedba mjere opravdana za ukupno 9 vozila za tehničke i operativne potrebe. Odabir je usmjeren na laka dostavna vozila jer ona u odnosu na osobna vozila ostvaruju znatno veće godišnje kilometraže, što rezultira većom potrošnjom goriva i bržim trošenjem guma. Stoga se primjenom guma višeg razreda energetske učinkovitosti na ovoj skupini vozila očekuje najveći potencijal za ostvarenje ušteda energije.
[bookmark: _Toc239147736]Tablica 5.7 Mjera 6 – Korištenje guma viših energetskih razreda za laka dostavna vozila (gume klase C2)
	R. br. Mjere
	6
	Naziv mjere
	Korištenje guma viših energetskih razreda za laka dostavna vozila vozila (gume klase C2)

	Kategorija provedbe
	Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno 

	Kategorija mjere 
	Mjere u prometu – 27. Poticanje učinkovite potrošnje goriva u cestovnom prometu iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21)

	Opis mjere
	Mjera obuhvaća korištenje guma viših energetskih razreda na lakim dostavnim vozilima (gume klase C2) u svrhu smanjenja potrošnje goriva i povećanja energetske učinkovitosti voznog parka. Gume s nižim otporom kotrljanja smanjuju energiju potrebnu za kretanje vozila, čime doprinose manjoj potrošnji goriva, smanjenju emisija CO₂.
Analizom voznog parka utvrđeno je da je provedba mjere opravdana za ukupno 9 lakih dostavnih vozila za tehničke i operativne potrebe. Mjera je usmjerena upravo na ovu skupinu vozila jer ona tijekom redovnog korištenja ostvaruju znatno veće godišnje kilometraže u odnosu na osobna vozila, što rezultira većom potrošnjom goriva i češćom zamjenom guma. Zbog intenzivnijeg korištenja, primjenom guma viših energetskih razreda na lakim dostavnim vozilima ostvaruje se najveći potencijal za smanjenje potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova.
Provedba mjere podrazumijeva da se prilikom redovne zamjene guma prednost daje gumama viših razreda energetske učinkovitosti, u skladu s važećim EU sustavom označavanja guma, uz istodobno zadržavanje odgovarajuće razine sigurnosti i performansi vozila.

	Faza mjere
	Predviđena mjera

	Iznos godišnje uštede
	MWh
	4,71
	tCO₂
	1,26

	Životni vijek mjere (godina)
	5 godina

	Očekivani iznos investicije (EUR)
	8.460,00		

	Planirani iznos vlastitog ulaganja
	Min
	100 %
	Maks
	100 %

	Udio vlastitih sredstava u investiciji
	Min
	8,460,00
	Maks
	8.460,00

	Izvor sufinanciranja
	Proračun Grada Kaštela, Bespovratna sredstva EU

	Rokovi provedbe
	3 godine

	Način praćenja
	Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda
















[bookmark: _Toc239147719]Mjere energetske učinkovitosti u sektoru javne rasvjete 
U predmetnom poglavlju dan je prikaz mjera energetske učinkovitosti vezanih uz javnu rasvjetu kao jednog od glavnih potrošača električne energije u jedinicama lokalne samouprave.  Mnogi sustavi javne rasvjete i dalje se temelje na zastarjeloj tehnologiji s visokom potrošnjom električne energije te povećanim troškovima održavanja, zbog čega postoji značajan potencijal za povećanje njihove energetske učinkovitosti kroz razmjenu postojećih neučinkovitih svjetiljki suvremenim LED svjetiljkama.
[bookmark: _Toc239147737]Tablica 5.8 Mjera 7 – Zamjena rasvjetnih tijela sportske dvorane u Kaštel Sućurcu
	R. br. Mjere
	7
	Naziv mjere
	Zamjena rasvjetnih tijela sportske dvorane u Kaštel Sućurcu

	Kategorija provedbe
	Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno

	Kategorija mjere 
	Mjera u uslugama - 25. Zamjena ili instalacija novog sustava javne rasvjete iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21)

	Opis mjere
	Sustavi rasvjete razvojem novih tehnologija sudjeluju u smanjenju potrošnje električne energije, smanjenju emisije štetnih plinova, povećavanju sigurnosti pri radu i povećanju efikasnosti.  
Cilj ovog projekta je zamjena postojeće rasvjete novom energetski učinkovitijom LED rasvjetom. Projektom će biti uklonjeno ukupno 102 svjetiljke zastarjelog tipa a zamijenit će se s 92 visokoefikasne LED svjetiljke. Na taj način će se postići ušteda električne energije i smanjenje emisije štetnih plinova uz zadovoljavanje postojećih normi i propisa zamjenom rasvjetnih tijela primjenjujući najnovije tehnologije. Primjenom novih tehnologija smanjuju se troškovi održavanja te se time smanjuje ometanje rada i povećanje efikasnosti te se povećava sigurnosti radnika. Sve projektirane svjetiljke trebaju imati >100lm/W.

	Faza mjere
	Predviđena mjera

	Iznos godišnje uštede
	MWh
	48,21
	tCO₂
	7,67

	Životni vijek mjere (godina)
	25 godina

	Očekivani iznos investicije (EUR)
	132.275,00		

	Planirani iznos vlastitog ulaganja
	Min
	66.137,5
	Maks
	132.275,00

	Udio vlastitih sredstava u investiciji
	Min
	50,00%
	Maks
	100,00%

	Izvor sufinanciranja
	Proračun Grada Kaštela

	Rokovi provedbe
	3 godine

	Način praćenja
	Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda






[bookmark: _Toc239147738]Tablica 5.9 Mjera 8 – Rekonstrukcija javne rasvjete na obali kralja Tomislava u sklopu projekta ProLIGHTmed
	R. br. Mjere
	8
	Naziv mjere
	Rekonstrukcija javne rasvjete na obali kralja Tomislava u sklopu projekta ProLIGHTmed

	Kategorija provedbe
	Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno

	Kategorija mjere 
	25. Zamjena ili instalacija novog sustava javne rasvjete iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21)

	Opis mjere
	Projekt obuhvaća rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete na obali Kralja Tomislava.
Analizom projekta utvrđeno je kako se na predmetnom području ukupno 626 svjetiljki od kojih je velik udio nezasjenjenih kuglastih svjetiljki TEP KS-10 koje su dotrajale i tehnički zastarjele, te uzrokuju značajno svjetlosno onečišćenje te 50% svjetlosnog toka emitiraju izravno u atmosferu, pri čemu istovremeno ne zadovoljavaju rasvijetljenost prometnica prema zahtjevima norme HRN EN 13201-2. U pravilu su opremljene ekološki neprihvatljivim CFL žaruljama koje sadrže živu kao radnu tvar. Općenito, svjetiljke imaju nisku svjetlosnu i energetsku učinkovitost.
U sklopu rekonstrukcije bit će ugrađeno ukupno 505 LED svjetiljki te će biti integrirana dva nova nadzorno-upravljačka sustava: Sustav za centralno upravljanje, nadzor i dijagnostiku svjetiljki koji uključuje korištenje inteligentne rasvjete i koji posjeduju sposobnost kontrole svjetlosti na temelju brojnih parametara kao što su okolina, prisutnost kretanja, količina prirodnog svjetla itd. i sustav za centralni nadzor parametra električne NN mreže koji služi za praćenje i analizu putem web aplikacije.
Mjera će rezultirati godišnjim novčanim uštedama na troškovima električne energije  i troškovima održavanja u iznosu od 33.856,60 EUR.

	Faza mjere
	Predviđena mjera

	Iznos godišnje uštede
	MWh
	150,53
	tCO₂
	23,93

	Životni vijek mjere (godina)
	25 godina

	Očekivani iznos investicije (EUR)
	485.765,00		

	Planirani iznos vlastitog ulaganja
	Min
	242.882,00
	Maks
	485.765,00

	Udio vlastitih sredstava u investiciji
	Min
	50,00%
	Maks
	100,00%

	Izvor sufinanciranja
	Proračun Grada Kaštela, sufinanciranje iz EU fondova

	Rokovi provedbe
	3 godine

	Način praćenja
	Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda








[bookmark: _Toc239147720]Ostale mjere energetske učinkovitosti 
Kroz ovo poglavlje predlaže se sustavna godišnja provedba edukativnih i informativnih kampanja usmjerenih na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije te promicanje energetski učinkovitih rješenja na području Grada Kaštela. Cilj ovih aktivnosti je podizanje svijesti građana, institucija i poslovnih subjekata o važnosti racionalne potrošnje energije i koristima koje proizlaze iz usvajanja energetski odgovornih navika.
Edukacija i pravovremeno informiranje ključni su preduvjeti za razvoj trajnih obrazaca energetski odgovornog ponašanja. Osim smanjenja troškova energije, ove aktivnosti doprinose smanjenju potrošnje energenata i emisija stakleničkih plinova te potiču razvoj održivih projekata i ulaganja. Dugoročno, informirana zajednica predstavlja važan pokretač energetske tranzicije i održivog razvoja Grada Kaštela.
[bookmark: _Toc239147739]Tablica 5.10 Mjera 9 – Edukativne i informativne kampanje vezane uz energetsku učinkovitost
	R. br. Mjere
	9
	Naziv mjere
	Edukativne i informativne kampanje vezane uz energetsku učinkovitost

	Kategorija provedbe
	Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno

	Kategorija mjere 
	1.1. Informiranje kupaca o mogućnostima poboljšanja energetske učinkovitosti putem informativnih materijala iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 98/21)

	Opis mjere
	Slanje informativnih materijala sa savjetima kako ostvariti uštede energije u kućanstvu smatra se informativnom kampanjom. Informacije na letcima, ako su prezentirane na jasan način, mogu potaknuti promjene u ponašanju potrošača (kupaca) energije i tako ostvariti uštede energije. Bitno je naglasiti da sadržaj informativnih materijala treba uvijek biti usmjeren na specifični segment potrošnje energije, a ne na vrlo općenite savjete vezane uz cjelokupnu potrošnju energije u kućanstvu. Osiguravanjem strogo usmjerenih informacija mogu se očekivati promjene ponašanja, dok poopćene informacije neće imati takav učinak niti je izvjesno da će dovesti do ušteda energije. 
Mjerom je predviđeno slanje 500 letaka. 

	Faza mjere
	U planu

	Iznos godišnje uštede
	MWh
	19,87
	tCO₂
	2,42

	Životni vijek mjere (godina)
	2 godine

	Očekivani iznos investicije (EUR)
	10.000,00			

	Planirani iznos vlastitog ulaganja
	Min
	10.000
	Maks
	10.000

	Udio vlastitih sredstava u investiciji
	Min
	100,00%
	Maks
	100,00%

	Izvor sufinanciranja
	Proračun Grada Kaštela

	Rokovi provedbe
	3 godine

	Način praćenja
	Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda




[bookmark: _Toc239147721]SUMARNI PREGLED MJERA 
U ovom poglavlju dan je pregled svih mjera energetske učinkovitosti predviđenih Akcijskim planom energetske učinkovitosti Grada Kaštela za plansko razdoblje. Mjere obuhvaćaju aktivnosti u različitim sektorima potrošnje energije, uključujući zgradarstvo, promet, javnu rasvjetu te informativne i edukativne aktivnosti, s ciljem smanjenja potrošnje energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova.
U nastavku je dan tablični prikaz mjera energetske učinkovitosti za razdoblje od 2025. do 2027. godine.
[bookmark: _Toc239147740]Tablica 6.1 Tablica raspodjele planiranih mjera po kategorijama provedbe
	Naziv mjere
	Očekivani iznos investicije (EUR)
	Planirani iznos vlastitog ulaganja (EUR)
	Godišnje uštede

	
	
	od
	do
	MWh
	tCO2

	Mjere koje obveznik planiranja provodi samostalno 
	2.276.068,09
	778.683,62
	1.535.327,24
	662,26
	142,73


 
[bookmark: _Toc239147741]Tablica 6.2 Sumarni prikaz mjera energetske učinkovitosti
	Naziv mjere
	Očekivani iznos investicije (EUR)
	Planirani iznos vlastitog ulaganja (EUR)
	Godišnje uštede

	
	
	od
	do
	MWh
	tCO2

	Integralna obnova gradske knjižnice Kaštel Sućurac 
	 31.123,78 
	 6.224,76   
	 12.449,51   
	2,02
	0,32

	Primjena obnovljivih izvora energije ugradnjom fotonaponskih elektrana na zgrade Grada Kaštela
	 102.000,00 
	 20.400,00   
	 40.800,00   
	160,65
	25,54

	Energetska obnova kina Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu 
	 201.444,31 
	 40.288,86   
	 80.577,72   
	81,46
	24,18

	Integralna obnova javnih zgrada koje kao energent koriste loživo ulje  
	900.000,00
	180.000,00   
	360.000,00   
	103,53
	31,78

	Modernizacija voznog parka Grada Kaštela 
	 405.000,00 
	 222.750,00   
	 405.000,00   
	91,28
	25,63

	Korištenje guma viših energetskih razreda za laka dostavna vozila vozila (gume klase C2)
	 8.460,00 
	-
	 8.460,00   
	4,71
	1,26

	Zamjena rasvjetnih tijela sportske dvorane u Kaštel Sućurcu
	 132.275,00 
	 66.137,50   
	 132.275,00   
	48,21
	7,67

	Rekonstrukcija javne rasvjete na obali kralja Tomislava u sklopu projekta ProLIGHTmed
	 485.765,00 
	 242.882,50   
	 485.765,00   
	150,53
	23,93

	Edukativne i informativne kampanje vezane uz energetsku učinkovitost
	 10.000,00 
	-
	 10.000,00   
	19,87
	2,42


U razdoblju od 2025. do 2027. godine Grad Kaštela planira provesti ukupno 9 mjera usmjerenih na unaprjeđenje energetske učinkovitosti. Od ukupnog broja mjera, četri mjere usmjerene su na sektor zgradarstva, dvije na sektor prometa, dvije na unaprjeđenje sustava javne rasvjete, dok je jedna mjera usmjerena na provedbu edukativnih i informativnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana i drugih dionika o važnosti energetske učinkovitosti.
Implementacijom svih mjera predviđena je ukupna investicija u iznosu od 2.276.068,09 EUR a njihovom provedbom očekuju se ukupne godišnje uštede energije od 662,26 MWh i ukupno godišnje smanjenje CO2 od 142,73 tona. 
Ukupne uštede u sektoru zgradarstva iznose 347,66 MWh što će rezultirati uštedama CO2 u iznosu od 81,82 tCO2, za implementaciju mjera u sektoru zgradarstva predviđeno je ukupno 1.234.568,09 EUR. U sektoru prometa planirana je modernizacija voznog parka Grada Kaštela zamjenom postojećih vozila energetski učinkovitijim te povećanje energetske učinkovitosti lakih dostavnih vozila primjenom guma viših energetskih razreda, čime se očekuju godišnje uštede energije od 95,99 MWh te smanjenje emisija CO₂ od 26,89 tCO₂. Za provedbu mjera u sektoru prometa potrebno je osigurati ukupno 413.460,00 EUR. U sektoru javne rasvjete planirana je provedba mjera usmjerenih na modernizaciju postojećeg sustava zamjenom energetski neučinkovitih svjetiljki suvremenom LED rasvjetom. Provedbom ovih mjera očekuju se godišnje uštede energije od 198,74 MWh te smanjenje emisija ugljikova dioksida od 31,6 tCO₂, uz procijenjenu vrijednost investicije od 618.040,00 EUR. Osim infrastrukturnih ulaganja, Akcijski planom predviđena je i provedba informativnih i edukativnih mjera usmjerenih na promicanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i usvajanja održivih obrazaca ponašanja. Za provedbu informativnih i edukativnih aktivnosti planirana su financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR.
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